# Byta sågklinga (se bild k1−k4)

- Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på elverktyget.

- Använd skyddshandskar vid montering av sågklingan. Skaderisk föreligger.

- Använd endast sågklingor vilkas högsta tillåtna hastighet är högre än elverktygets tomgångsvarvtal.

- Använd endast sågklingor som motsvarar de specifikationer som anges i instruktionsboken och som motsvarar specifikationerna i EN 847‑1 och som märkts i enlighet med detta.

- Använd endast sågblad som rekommenderas av tillverkaren av elverktyget och som är lämpligt för det material som du vill bearbeta. Därmed undviker du överhettning av sågtandsspetsarna och det material som ska bearbetas.

- Använd inga sågblad i HSS-stål. Dessa sågklingor kan lätt brytas sönder.

## Borttagning av sågklinga

- Vrid veven (18) medsols till anslag så att sågbladet (26) befinner sig i högsta möjliga position över sågbladet.
- Öppna klämspaken (37) och dra ut skyddskåpan (6) ur spåret på spaltkilen (7).
- Använd en skruvmejsel och lyft bordinsatsen (25) framåt och ta ut den ur verktygsschaktet.
- Dra åt spännmuttern (46) med ringnyckeln (22) och dra samtidigt åt spindelarreteringsspaken (47) tills denna hakar i.
- Håll spindellåsspaken åtdragen och skruva moturs bort spännmuttern.
- Ta av spännflänsen (48).
- Ta av sågbladet (26).

## Montering av sågklinga

Om så behövs, rengör alla tillhörande delar före återmontering.

- Sått det nya sågbladet på fästflänsen (50) på verktygsspindeln (49).

Observera: använd inte för små sågblad. Den radiella spalten mellan sågklingan och klyvkniven får uppgå till högst 3−8 mm.

- Kontrollera vid montering att tändernas skärriktning (i pilens riktning på sågklingan) överensstämmer med pilens riktning på spaltkilen!

- Sätt på spännflänsen (48) och spännmuttern (46).
- Dra åt spännmuttern (46) med ringnyckeln (22) och dra samtidigt åt spindelarreteringsspaken (47) tills denna hakar i.
- Dra medurs fast spännmuttern.
- Sätt i bordinsatsen (25) igen.
- Montera skyddsanordningen (6) igen.