# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Paralleeljuhiku juhtsoon
(2) | Saeketta ja paralleeljuhiku vahelise kauguse skaala
(3) | Nurkjuhik
(4) | Haardesüvendid
(5) | Nurgajuhiku juhtsoon
(6) | Kaitsekate
(7) | Pilukiil
(8) | Saelaud
(9) | Paralleeltugi
(10) | Paralleeljuhiku V-juhtsoon saelaual
(11) | Avad paigaldamiseks
(12) | Kandesang
(13) | Saelaua laiendus
(14) | Kinnituslapats tööpingi GTA 600 kinnitamiseks
(15) | Saelaua laienduse pingutushoob
(16) | Lukustushoob vertikaalsete kaldenurkade väljareguleerimiseks
(17) | käsiratas
(18) | Vänt saeketta tõstmiseks ja langetamiseks
(19) | Sisse-/väljalüliti sisselülitustõkis
(20) | Sisekuuskantvõti (2 mm)
(21) | sisekuuskantvõti (5 mm)
(22) | kuuskantvõti (23 mm)
(23) | Lükkamispulk
(24) | Justeerimiskruvi paralleeljuhiku pingutusjõu reguleerimiseks
(25) | Vaheplaat
(26) | Saeketas
(27) | Luup
(28) | profiilrööbas
(29) | Kaablihoidik
(30) | Hoideklamber täiendava paralleeljuhiku hoidmiseks
(31) | Laastu väljapaiskeava
(32) | Tolmueemaldusadapter
(33) | Kaitsekatte säilitamise hoidik
(34) | Eralduskiilu lukustushoob
(35) | Eralduskiilu fikseerimise tihvtid
(36) | Avad vaheplaadi jaoks
(37) | Kaitsekatte lukustushoob
(38) | Kaitsekatte juhtpolt
(39) | Paralleeljuhiku lukustuspide
(40) | Paralleeljuhiku V-juhtsoon
(41) | Täiendav paralleeljuhik
(42) | Täiendava paralleeljuhiku kinnituskomplekt
(43) | Nurgajuhiku juhtsiin
(44) | Profiilsiini kinnituskomplekt
(45) | Laastu väljaviskeava kinnituskruvi
(46) | Kinnitusmutter
(47) | Spindlilukustushoob
(48) | Kinnitusäärik
(49) | Tööriista spindel
(50) | Tugiäärik
(51) | (Vertikaalne) nurganäidik
(52) | Vertikaalse kaldenurga skaala
(53) | Lukustuspide suvalise (horisontaalse) kaldenurga jaoks
(54) | Nurgajuhiku nurganäidik
(55) | Saepingini jääva vahemaa näidik
(56) | Sisselülitamisnupp
(57) | Profiilsiini rihveldatud mutter
(58) | Ristpeakruvi juhiku seadmiseks 0°
(59) | Piirik 0°-kaldenurga jaoks (vertikaalne)
(60) | Kaldenurga (vertikaalse) väärtuse näidiku kruvi
(61) | Ristpeakruvi juhiku seadmiseks 45°
(62) | Piirik 45°-kaldenurga jaoks (vertikaalne)
(63) | Sisekuuskantkruvid (5 mm) ees, saeketta paralleelseks seadmiseks
(64) | Sisekuuskantkruvid (5 mm) taga, saeketta paralleelseks seadmiseks
(65) | Saepingi vahemaa näidiku kruvi
(66) | Sisekuuskantkruvid (5 mm) paralleeljuhiku paralleelsuse reguleerimiseks
(67) | Paralleeljuhiku kauguse näidiku kruvi
(68) | Kruvid vaheplaadi reguleerimiseks
(69) | Hoidik täiendava paralleeljuhiku kinnitamiskomplekti hoidmiseks
(70) | Hoideklamber tolmueemaldusadapteri hoidmiseks
(71) | Kinnitusmutter silmusvõtme ja etteandeabinõu ülesriputamiseks
(72) | Kinnitus sisekuuskantvõtme hoidmiseks
(73) | Kinnitus nurgajuhiku hoidmiseks