# Suuntaisohjaimen säätö

Suuntaisohjaimen (9) voi kohdistaa sahanterän vasemmalle (musta asteikko) tai oikealle (hopean värinen asteikko) puolelle. Luupin (27) merkki näyttää asteikolla (2) suuntaisohjaimen säädetyn etäisyyden sahanterään nähden.
Kohdista suuntaisohjain haluamallesi teräpuolelle.

## Suuntaisohjaimen säätö,
kun sahapöytää ei ole vedetty ulos

- Avaa suuntaisohjaimen (9) kiinnityskahva (39). Siirrä suuntaisohjainta, kunnes luupin (27) merkki osoittaa halutun etäisyyden sahanterään nähden.
  Kun sahapöytää ei ole vedetty ulos, noudatetaan hopean värisen asteikon (2) merkintää.
- Lukitse painamalla kiinnityskahvaa (39) alaspäin.

## Suuntaisohjaimen säätö,
kun sahapöytää on vedetty ulos (katso kuva D)

- Aseta suuntaisohjain sahanterän oikealle puolelle.
  Siirrä suuntaisohjainta, kunnes luupin (27) merkki osoittaa ala-asteikon kohtaa 26 cm.
  Lukitse painamalla kiinnityskahvaa (39) alaspäin.
- Vedä sahapöydän levennysosan kiinnityskahvaa (15) ylöspäin ääriasentoon.
- Vedä sahapöydän levennysosaa (13) ulospäin, kunnes etäisyydenosoitin (55) näyttää yläasteikolla halutun etäisyyden sahanterään nähden.
- Paina kiinnityskahvaa (15) alaspäin.
  Tämän myötä lukitset sahapöydän levennysosan.