# Almacenaje y transporte

## Almacenaje de los elementos del aparato (ver figuras O1−O5)

La herramienta eléctrica le brinda la posibilidad de guardar en ella de forma segura ciertos componentes del aparato.

- Suelte el tope paralelo auxiliar (41) del tope paralelo (9).
- Inserte todos los elementos del aparato sueltos en sus depósitos de almacenamiento de la carcasa (ver la siguiente table).

Imagen | Componente del aparato | Depósito de almacenamiento
--- | --- | ---
O1 | Enganchar la cubierta protectora | en la ranura del soporte (33) y apretar con la palanca de sujeción (37)
O2 | Encajar el set de fijación "Tope paralelo auxiliar" (42) | en los soportes (69)
O2 | Introducir el adaptador para aspiración de polvo (32) | en las grapas retén (70)
O3 | Fijar la llave anular (22) | con la tuerca de fijación (71) en el depósito de herramientas
O3 | Colgar el bastón de empuje (23) | sobre la tuerca de fijación (71) y fijarlo mediante el deslizamiento
O4 | Girar el tope paralelo (9), | colgarlo por abajo en los rieles guía y fijar la palanca de enclavamiento (39)
O5 | Introducir la llave macho hexagonal (21) Introducir la llave macho hexagonal (20) | en los soportes (72)
O5 | Introducir el tope angular (3) | en las grapas retén (73)
O5 | Insertar el tope paralelo auxiliar (41) | en las grapas retén (30) (lado corto hacia arriba; lado largo hacia atrás)

## Transporte de la herramienta eléctrica

Antes de transportar la herramienta eléctrica deberá realizar los pasos siguientes:

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de transporte.
- Retire todos los accesorios que no puedan montarse de forma fija en la herramienta eléctrica.
  Procure transportar siempre las hojas de sierra que no precise en un recipiente cerrado.
- Empuje la ampliación de la mesa de corte (13) hasta el fondo y presione la palanca de enclavamiento (15) hacia abajo para fijarla.
- Enrolle el cable de red en el portacables (29).
- Para la elevación o transporte, utilice las asas de transporte (12).

- Para transportar la herramienta eléctrica sujétela exclusivamente por los dispositivos de transporte y jamás por los dispositivos de protección.