# Aumentar a mesa de serrar

As peças compridas e pesadas devem ser apoiadas na extremidade livre.

## Extensão da mesa de serrar (ver figura C)

A extensão da mesa de serrar (13) alarga a mesa de serrar (8) para a direita para no máximo 625 mm.

- Puxe o punho de aperto (15) para a extensão da mesa de serrar totalmente para cima.
- Puxe a extensão da mesa de serrar (13) para fora até ao comprimento desejado.
- Pressione o punho de aperto (15) para baixo. Desta forma fica fixa a extensão da mesa de serrar.