# Sägetisch vergrößern

Lange und schwere Werkstücke müssen am freien Ende unterlegt oder abgestützt werden.

## Sägetischverbreiterung (siehe Bild C)

Die Sägetischverbreiterung (13) verbreitert den Sägetisch (8) nach rechts auf maximal 625 mm.

- Ziehen Sie den Spanngriff (15) für die Sägetischverbreiterung ganz nach oben.
- Ziehen Sie die Sägetischverbreiterung (13) bis zur gewünschten Länge nach außen.
- Drücken Sie den Spanngriff (15) nach unten. Damit ist die Sägetischverbreiterung fixiert.