# Cięcie

##

- Ustawić prowadnicę równoległą (9) na żądaną szerokość cięcia.
- Położyć obrabiany element na stole pilarskim przed pokrywą ochronną (6).
- Podnieść lub opuścić tarczę za pomocą korby (18) tak, aby górne zęby tarczy (26) znajdowały się ok. 3−6 mm nad obrabianym elementem.
- Włączyć elektronarzędzie.
- Przeciąć obrabiany element z równomiernym posuwem.
  W przypadku zbyt dużej siły nacisku może dojść do przegrzania zębów tarczy i uszkodzenia obrabianego elementu.
- Wyłączyć elektronarzędzie i odczekać aż do całkowitego zatrzymania się tarczy.

##

- Ustawić żądany pionowy kąt cięcia tarczy.
  W przypadku tarczy przechylonej w lewo prowadnica równoległa (9) musi się znajdować po prawej stronie tarczy.
- Postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w rozdziale: zob. Wykonywanie cięć prostych

##

- Ustawić żądany poziomy kąt cięcia na ograniczniku kątowym (3).
- Przyłożyć obrabiany element do szyny profilowanej (28).
  Profil nie może znajdować się na linii cięcia. W takim przypadku należy odkręcić nakrętkę radełkowaną (57) i przesunąć szynę profilowaną.
- Podnieść lub opuścić tarczę za pomocą korby (18) tak, aby górne zęby tarczy (26) znajdowały się ok. 3−6 mm nad obrabianym elementem.
- Włączyć elektronarzędzie.
- Jedną ręką docisnąć obrabiany element do szyny profilowanej (28), podczas gdy druga ręka wolno przesuwa do przodu prowadnicę kątową za gałkę nastawczą (53) w rowku prowadzącym (5).
- Wyłączyć elektronarzędzie i odczekać aż do całkowitego zatrzymania się tarczy.