# Technische gegevens

Tafelcirkelzaag |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
Nominaal opgenomen vermogen | W | 1800 | 1800 | 1650
Nominale spanning | V | 220–240 | 230 | 110
Frequentie | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60
Onbelast toerental | min-1 | 3650 | 3650 | 3650
Aanloopstroombegrenzing |  | ● | ● | ●
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2
Isolatieklasse |  | / II | / II | / II
Afmetingen (inclusief afneembare machine-elementen)
Breedte x diepte x hoogte | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Afmetingen voor geschikte zaagbladen
Zaagbladdiameter | mm | 254 | 254 | 254
Zaagbladdikte | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Min. tanddikte/-zetting | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Asgatdiameter | mm | 30 | 30 | 30

Tafelcirkelzaag |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
Nominaal opgenomen vermogen | W | 1800 | 1800
Nominale spanning | V | 220–240 | 220
Frequentie | Hz | 50/60 | 60
Onbelast toerental | min-1 | 3650 | 3650
Aanloopstroombegrenzing |  | ● | ●
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2
Isolatieklasse |  | / II | / II
Afmetingen (inclusief afneembare machine-elementen)
Breedte x diepte x hoogte | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Afmetingen voor geschikte zaagbladen
Zaagbladdiameter | mm | 254 | 254
Zaagbladdikte | mm | < 2,2 | < 2,2
Min. tanddikte/-zetting | mm | > 2,4 | > 2,4
Asgatdiameter | mm | 25,4 | 25,4

Maximale werkstukmaten: zie Maximale werkstukmaten

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.

Het apparaat voldoet aan de vereisten van IEC 61000-3-11 en is afhankelijk van voorwaardelijke aansluiting. Het apparaat kan onder ongunstige stroomomstandigheden incidentele spanningsschommelingen veroorzaken. De impedantie van dit apparaat is ingesteld als Zwerkelijk = 0,048 Ω. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat het aansluitpunt, met de impedantie Zmax, waarop het apparaat wordt aangesloten, voldoet aan de impedantievereiste: Zwerkelijk ≥ Zmax. Als Zmax onbekend is, bepaal dan Zmax in overleg met de netwerkbeheerder of de energieleverancier.