# Sahaaminen

##

- Säädä suuntaisohjain (9) halutulle sahausleveydelle.
- Aseta työkappale sahapöydälle suojuksen (6) eteen.
- Nosta tai laske sahanterää vivulla (18), kunnes sahanterän (26) ylähampaat ovat n. 3−6 mm:n verran työkappaletta ylempänä.
- Käynnistä sähkötyökalu.
- Sahaa tasaisesti työkappaleen läpi.
  Jos painat liian voimakkaasti, teräkärjet saattavat ylikuumentua ja työkappale voi vahingoittua.
- Sammuta sähkötyökalu ja odota, kunnes sahanterä on pysähtynyt paikalleen.

##

- Säädä haluamasi sahanterän pystysuuntainen jiirikulma.
  Kun sahanterä on kallellaan vasemmalle, suuntaisohjaimen (9) täytyy olla sahanterän oikealla puolella.
- Noudata työvaiheita, jotka on kuvattu kohdassa: katso Suoralinjainen sahaaminen

##

- Säädä haluamasi vaakasuuntainen jiirikulma kulmaohjaimeen (3).
- Aseta työkappale profiilikiskoa (28) vasten.
  Profiili ei saa olla sahauslinjalla. Avaa tässä tapauksessa kiinnitysmutterit (57) ja siirrä profiilikiskoa.
- Nosta tai laske sahanterää vivulla (18), kunnes sahanterän (26) ylähampaat ovat n. 3−6 mm:n verran työkappaletta ylempänä.
- Käynnistä sähkötyökalu.
- Paina työkappaletta kädellä profiilikiskoa (28) vasten ja siirrä toisella kädellä kulmaohjainta lukkonupin (53) avulla hitaasti ohjainurassa (5) eteenpäin.
- Sammuta sähkötyökalu ja odota, kunnes sahanterä on pysähtynyt paikalleen.