# Настройване на хоризонтален и вертикален ъгъл на наклон

За осигуряване на прецизни срезове след интензивно използване трябва да проверявате основните параметри на електроинструмента и при необходимост да ги коригирате.

## Настройване на вертикален ъгъл на наклон (циркулярен диск) (вж. фиг. A)

Вертикалният ъгъл на наклон може да се настройва в диапазон от -2° до 47°.

- Разхлабете фиксиращия лост (16) обратно на часовника.

Указание: При пълното развиване на застопоряващия лост благодарение на силата на тежестта циркулярният диск се завърта в позиция прибл 30°.

- Издърпайте или натиснете ръкохватката (17) по направление на кулисата, докато стрелката (51) покаже желания вертикален ъгъл на наклона.
- Задръжте ръкохватката в това положение и отново затегнете застопоряващия лост (16).

За бързото и точно настройване на стандартни ъгли 0° и 45° са предвидени заводски ограничители ((59), (62).

## Настройване на хоризонтален ъгъл на наклон (ъглов ограничител) (вж. фиг. B)

Хоризонталният ъгъл на наклон може да се настройва в диапазон от 60° (наляво) до 60° (надясно).

- Освободете застопоряващата ръкохватка (53), ако тя е затегната.
- Завъртете ъгловата опора, докато стрелката (54) покаже желания ъгъл на скосяване.
- Отново затегнете ръкохватката (53).