# الأجزاء المصورة

يشير ترقيم الأجزاء المصورة إلى الصورة المعروضة للعدة الكهربائية في صفحة الرسوم.

(1) | حز دليلي لمصد التوازي
(2) | مقياس لبعد نصل المنشار عن مصد التوازي
(3) | المصد الزاوي
(4) | تجاويف المسك
(5) | حز دليلي للمصد الزاوي
(6) | الغطاء الواقي
(7) | إسفين الشق
(8) | قاعدة المنشار
(9) | مصد التوازي
(10) | دليلي بشكل V بقاعدة المنشار لمصد التوازي
(11) | ثقوب التركيب
(12) | مقبض حمل
(13) | تعريض قاعدة المنشار
(14) | عروة تثبيت لمنضدة العمل GTA 600‏
(15) | مقبض شد تعريض قاعدة المنشار
(16) | ذراع تثبيت لضبط زوايا الشطب العمودية
(17) | عجلة يدوية
(18) | مرفق تدوير لرفع وتنزيل نصل المنشار
(19) | غطاء الأمان القلاب لمفتاح التشغيل والإطفاء
(20) | مفتاح سداسي الرأس مجوف (2 مم)
(21) | مفتاح سداسي الرأس مجوف (5 مم)
(22) | المفتاح الحلقي (23 مم)
(23) | عصا دفع
(24) | لولب ضبط قوة شد مصد التوازي
(25) | وليجة المنضدة
(26) | شفرة المنشار
(27) | عدسة مكبرة
(28) | سكة مجسمة
(29) | حامل الكابل
(30) | مشبك قبض للاحتفاظ بمصد التوازي الإضافي
(31) | مقذف النشارة
(32) | مهايئ الشفط
(33) | حامل لتخزين الغطاء الواقي
(34) | ذراع زنق إسفين الشق
(35) | سيقان تحديد الموضع لإسفين الشق
(36) | تجاويف وليجة المنضدة
(37) | ذراع زنق الغطاء الواقي
(38) | المسمار الدليلي للغطاء الواقي
(39) | مقبض قمط مصد التوازي
(40) | دليل بشكل V بمصد التوازي
(41) | مصد توازي إضافي
(42) | طقم تثبيت «مصد التوازي الإضافي»
(43) | سكة توجيه المصد الزاوي
(44) | طقم تثبيت «السكة المجسمة»
(45) | لولب تثبيت لمقذف النشارة
(46) | صامولة الشد
(47) | ذراع تثبيت محور الدوران
(48) | شفة شد
(49) | محور دوران العدة
(50) | فلانشة تثبيت
(51) | مؤشر الزاوية (الرأسية)
(52) | مقياس زوايا الشطب (عموديا)
(53) | مقبض تثبيت لزوايا الشطب المرغوبة (أفقيا)
(54) | مؤشر الزاوية علی المصد الزاوي
(55) | مؤشر بعد قاعدة المنشار
(56) | زر التشغيل
(57) | صامولة محززة بالسكة المجسمة
(58) | لولب متصالب الحز لضبط المصد 0°
(59) | مصد زاوية الشطب المائلة 0° (عموديا)
(60) | لولب مؤشر الزاوية (عموديا)
(61) | لولب متصالب الحز لضبط المصد 45°
(62) | مصد زاوية الشطب المائلة 45° (عموديا)
(63) | لوالب سداسية الرأس (5 مم) أماما لضبط توازي شفرة المنشار
(64) | لوالب سداسية الرأس (5 مم) خلفا لضبط توازي شفرة المنشار
(65) | لولب لمؤشر بعد قاعدة المنشار
(66) | لوالب سداسية الرأس (5 مم) لضبط توازي مصد التوازي
(67) | لولب لمؤشر بعد مصد التوازي
(68) | لوالب ضبط وليجة المنضدة
(69) | حامل حفظ طقم تثبيت «مصد التوازي الإضافي»
(70) | مشبك قبض لحفظ مهايئ الشفط
(71) | صامولة تثبيت لمفتاح الربط الحلقي ولتعليق عصا الدفع
(72) | حامل حفظ المفتاح سداسي الرأس المجوف
(73) | مشبك قبض لحفظ المصد الزاوي