# Dane techniczne

Pilarka stołowa |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
Moc nominalna | W | 1800 | 1800 | 1650
Napięcie znamionowe | V | 220–240 | 230 | 110
Częstotliwość | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60
Prędkość obrotowa bez obciążenia | min–1 | 3650 | 3650 | 3650
Ogranicznik prądu rozruchowego |  | ● | ● | ●
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2
Klasa ochrony |  | / II | / II | / II
Wymiary (łącznie ze zdejmowanymi elementami urządzenia)
Szerokość x głębokość x wysokość | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Wymiary odpowiednich tarcz
Średnica tarczy | mm | 254 | 254 | 254
Grubość korpusu tarczy | mm | <2,2 | <2,2 | <2,2
Min. grubość/rozwartość zębów | mm | >2,4 | >2,4 | >2,4
Średnica otworu | mm | 30 | 30 | 30

Pilarka stołowa |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
Moc nominalna | W | 1800 | 1800
Napięcie znamionowe | V | 220–240 | 220
Częstotliwość | Hz | 50/60 | 60
Prędkość obrotowa bez obciążenia | min–1 | 3650 | 3650
Ogranicznik prądu rozruchowego |  | ● | ●
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2
Klasa ochrony |  | / II | / II
Wymiary (łącznie ze zdejmowanymi elementami urządzenia)
Szerokość x głębokość x wysokość | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Wymiary odpowiednich tarcz
Średnica tarczy | mm | 254 | 254
Grubość korpusu tarczy | mm | <2,2 | <2,2
Min. grubość/rozwartość zębów | mm | >2,4 | >2,4
Średnica otworu | mm | 25,4 | 25,4

Maksymalne wymiary obrabianego elementu: zob. Maksymalne wymiary obrabianego elementu

Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.

Urządzenie spełnia wymagania normy IEC 61000-3-11 i podlega przyłączeniu warunkowemu. Przy niekorzystnych warunkach zasilania działanie urządzenia może prowadzić do sporadycznych wahań napięcia. Impedancja tego urządzenia jest określona jako Zactual = 0,048 Ω. Użytkownik musi zapewnić, że gniazdo elektryczne o impedancji Zmax, do którego będzie podłączone urządzenie, spełnia wymóg impedancji: Zactual ≥ Zmax. Jeżeli wartość Zmax nie jest znana, należy ustalić wartość Zmax w porozumieniu z operatorem sieci lub dostawcą energii elektrycznej.