# Комплект поставки

Перед первым использованием электроинструмента проверьте наличие всех указанных ниже компонентов:

- Настольная дисковая пила с монтированным пильным диском (26) и распорным клином (7)
- Угловой упор (3)
- Профильная рейка (28)
- Набор для крепления «Профильная рейка» (44) (направляющий щиток, гайка с накаткой, винт, подкладная шайба)
- Параллельный упор (9)
- Дополнительный параллельный упор (41)
- Набор для крепления «Дополнительный параллельный упор» (42) (3 крепежных винта, 3 подкладные шайбы, 3 барашковые гайки)
- Защитный кожух (6)
- Ключ-шестигранник (21)
- Ключ-шестигранник (20)
- Кольцевой гаечный ключ (22)
- Толкатель (23)
- Вкладыш(25)
- Адаптер пылеудаления (32)

Указание: Проверьте электроинструмент на предмет возможных повреждений.
Перед использованием электроинструмента следует тщательно проверить защитные устройства или компоненты с возможностью легкого повреждения на предмет безупречной и соответствующей назначению функции. Проверьте безупречную функцию, свободный ход и исправность подвижных частей. Все части должны быть правильно установлены и выполнять все условия для обеспечения безупречной работы.
Поврежденные защитные устройства и компоненты должны быть отремонтированы квалифицированным персоналом в авторизованной специализированной мастерской или заменены.