# Pjovimas

##

- Nustatykite lygiagrečiąją atramą (9) norimam pjūvio pločiui.
- Padėkite ruošinį ant pjovimo stalo priešais apsauginį skydą (6).
- Sukite sukamąją rankeną (18), kol pjūklo disko (26) viršutiniai dantys apie 3−6 mm išlįs virš ruošinio.
- Prietaisą įjunkite.
- Pjaukite ruošinį tolygia pastūma.
  Jei per daug spaudžiate, gali perkaisti pjūklo disko kraštelis ir gali būti pažeistas ruošinys.
- Išjunkite elektrinį įrankį ir palaukite, kol pjūklo diskas visiškai sustos.

##

- Nustatykite norimą pjūklo disko įstrižo pjūvio kampą vertikalioje plokštumoje.
  Kai pjūklo diskas palenktas į kairę, lygiagrečioji atrama (9) turi būti pjūklo disko dešinėje.
- Atlikite darbo žingsnius, kaip nurodyta: žr. Tiesių pjūvių pjovimas

##

- Kampinėje atramoje (3) nustatykite norimą įstrižo pjūvio kampą horizontalioje plokštumoje.
- Prie profiliuoto bėgelio (28) pridėkite ruošinį.
  Profiliuotis neturi būti pjūvio linijoje. Tokiu atveju atlaisvinkite briaunuotą veržlę (57) ir pastumkite profiluotą bėgelį.
- Sukite sukamąją rankeną (18), kol pjūklo disko (26) viršutiniai dantys apie 3−6 mm išlįs virš ruošinio.
- Prietaisą įjunkite.
- Viena ranka spauskite ruošinį į profiliuotą bėgelį (28), o kita ranka lėtai stumkite kampinį ribotuvą fiksuojamąja rankenėle (53) kreipiamajame griovelyje (5) pirmyn.
- Išjunkite elektrinį įrankį ir palaukite, kol pjūklo diskas visiškai sustos.