# Аралау үстелін үлкейту

Ұзын және ауыр дайындамалар бос басында басылып тірелуі керек.

## Аралау үстелінің кеңейтімі (C суретін қараңыз)

Аралау үстелінің кеңейтімі (13) аралау үстелін (8) оңға қарай ең көбі 625 мм шамасына кеңейтеді.

- Аралау үстелінің кеңейтіміне арналған қысқыш тұтқаны (15) толығымен жоғары қарай тартыңыз.
- Аралау үстелінің кеңейтімін (13) қажетті ұзындыққа дейін сыртқа қарай тартыңыз.
- Қысқыш тұтқаны (15) төмен қарай итеріңіз. Сонда аралау үстелінің кеңейтімі бекітіледі.