# Debitarea

##

- Reglează limitatorul paralel (9) la lăţimea de tăiere dorită.
- Aşezaţi piesa de prelucrat pe masa de lucru pentru ferăstrău, în faţa capacului de protecţie (6).
- Ridicaţi sau coborâţi pânza de ferăstrău cu ajutorul manivelei (18) până când dinţii superiori ai pânzei de ferăstrău (26) se află la aproximativ 3−6 mm deasupra piesei de prelucrat.
- Porneşte scula electrică.
- Tăiaţi cu avans uniform piesa de prelucrat.
  Dacă exercitaţi o presiune prea mare, vârfurile pânzei de ferăstrău se pot supraîncălzi, iar piesa de prelucrat poate suferi deteriorări.
- Deconectează scula electrică şi aşteaptă ca pânza de ferăstrău să se oprească complet.

##

- Reglează unghiul de înclinare în plan vertical dorit al pânzei de ferăstrău.
  În cazul basculării spre stânga a pânzei de ferăstrău, limitatorul paralel (9) trebuie să se afle în partea dreaptă a pânzei de ferăstrău.
- Parcurge etapele de lucru conform specificaţiilor din secţiunea: vezi Executarea de tăieturi drepte

##

- Reglaţi unghiul de îmbinare pe colţ în plan orizontal dorit pe limitatorul unghiular (3).
- Aşezaţi piesa de prelucrat pe şina profilată (28).
  Profilul nu trebuie să se afle pe linia de tăiere. În acest caz, slăbiţi piuliţa moletată (57) şi scoateţi şina profilată.
- Ridicaţi sau coborâţi pânza de ferăstrău cu ajutorul manivelei (18) până când dinţii superiori ai pânzei de ferăstrău (26) se află la aproximativ 3−6 mm deasupra piesei de prelucrat.
- Porniţi scula electrică.
- Apăsaţi cu o mână piesa de prelucrat pe şina profilată (28) şi împingeţi lent spre înainte limitatorul unghiular, ţinând cealaltă mână pe maneta de fixare (53), în canelura de ghidare (5).
- Deconectaţi scula electrică şi aşteptaţi ca pânza de ferăstrău să se oprească complet.