# Hoiulepanek ja transport

## Seadme osade hoidmine (vt jooniseid O1−O5)

Kasutusväliseks ajaks on võimalik seadme teatavaid osi turvaliselt seadme külge kinnitada.

- Vabastage täiendav paralleeljuhik (41) paralleeljuhiku (9) küljest.
- Asetage kõik lahtised osad korpuse küljes olevatesse hoidikutesse (vt järgnevat tabelit).

Joonis | Seadme osa | Hoidik
--- | --- | ---
O1 | Kaitsekate | asetage hoidiku (33) avasse ja fikseerige kinnitushoovaga (37)
O2 | Täiendava paralleeljuhiku kinnituskomplekt“ (42) | kinnitage hoidikutesse (69)
O2 | Tolmueemaldusadapter (32) | lükake klambrite (70) sisse
O3 | Silmusvõti (22) | kinnitage mutriga (71) tööriistahoidikusse
O3 | Lükkamispulk (23) | asetage kinnitusmutri (71) kohale ja fikseerimiseks nihutage seda
O4 | Paralleeljuhik (9) | keerake ümber, asetage alt juhtsiinide sisse ja fikseerige lukustuspide (39)
O5 | Kuuskantvõti (21) Kuuskantvõti (20) | lükake kinnitustesse (72)
O5 | Nurgajuhik (3) | lükake klambrite (73) sisse
O5 | Täiendav paralleeljuhik (41) | lükake klambrite (30) sisse (lühike külg üles, pikk külg taha)

## Seadme kandmine

Enne elektritööriista transportimist peate tegema järgmist:

- Viige elektritööriist transpordiasendisse.
- Eemaldage kõik tarvikud, mis ei ole elektritööriistale püsivalt kinnitatud.
  Transpordiks asetage kasutamata saekettad võimaluse korral suletud mahutisse.
- Lükake saepingi laiendus (13) lõpuni sisse ja vajutage kinnituspide (15) fikseerimiseks alla.
- Kerige toitekaabel kaablihoidikule (29).
- Kasutage tõstmiseks ja teisaldamiseks kandesangu (12).

- Elektrilise tööriista transportimisel kasutage alati ainult transpordiseadiseid, ärge mitte kunagi haarake kaitseseadistest.