# Üzembe helyezés

- Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie az elektromos kéziszerszám típustábláján található adatokkal.

##

- Hajtsa fel a (19) biztonsági fedelet.
- Az üzembe helyezéshez nyomja meg a zöld (56) BE-gombot.
- Hagyja ismét leesni a (19) biztonsági fedelet.

##

- Nyomja meg a (19) biztonsági fedelet.

##

A be-/kikapcsoló egy úgynevezett nullfeszültség-kapcsoló, amely egy feszültségkiesés (például ha üzem közben kihúzzák a hálózati csatlakozó dugót) esetén meggátolja az elektromos kéziszerszám újraindulását.
Az elektromos kéziszerszám ezutáni üzembe helyezéséhez ismét meg kell nyomni a zöld (56) BE-gombot.