# Призначення приладу

Електроінструмент призначений для використання на опорі для здійснення прямолінійних поздовжніх та поперечних пропилів в твердих і м’яких породах деревини, деревостружкових і деревоволокнистих плитах. Можливі горизонтальні кути розпилювання від −60° до +60° і вертикальні кути розпилювання від -2° до 47°.

При використанні відповідних пиляльних полотен можливе розпилювання алюмінієвих профілів і пластмаси.