# Simboli

Naslednji simboli so lahko pomembni za uporabo električnega orodja. Simbole in njihov pomen si zapomnite. Pravilna razlaga simbolov vam pomaga, da lahko električno orodje bolje in varneje uporabljate.

Simboli in njihov pomen
| Med delovanjem električnega orodja z rokami ne segajte v območje žaganja. Pri stiku z žaginim listom obstaja nevarnost poškodbe.
| Nosite masko za zaščito proti prahu.
| Uporabljajte zaščito za sluh. Izpostavljenost hrupu lahko povzroči izgubo sluha.
| Nosite zaščitna očala.
‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 532‎ ‎3 601 M30 562‎ ‎3 601 M30 572‎ ‎3 601 M30 542‎ ‎3 601 M30 5B2 | Uporabljajte zgolj žagine liste ustreznih dimenzij. Premer odprtine mora natančno ustrezati vretenu orodja. Če potrebujete reducirni obroč, morajo njegove dimenzije ustrezati debelini osnovne plošče, premeru odprtine žaginega lista in premeru vretena orodja. Uporabite reducirne obroče, ki so priloženi žaginemu listu. Premer žaginega lista se mora ujemati z navedbo na simbolu.
| a Premer žaginega lista lahko znaša največ 254 mm. b Debelina razpornega klina znaša 2,3 mm. c Smer zob (puščica na žaginem listu) se mora pri žaganju ujemati s smerjo, ki jo označuje puščica na razpornem klinu. b Pri menjavi žaginega lista pazite na to, da širina reza ni manjša od 2,4 mm in debelina plošče žaginega lista ni večja od 2,2 mm. V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do zatikanja razpornega klina v obdelovancu.
| Debelina razpornega klina znaša 2,3 mm. Maksimalna možna višina obdelovanca je 79 mm.
| Leva stran: Prikazuje smer vrtenja vzvoda za spuščanje (transportni položaj) in dvigovanje (delovni položaj) žaginega lista. Desna stran: Prikazuje položaj vzvoda blokirnega mehanizma za pritrditev žaginega lista in položaj pri nastavitvi navpičnega zajeralnega kota (premični žagin list).
| Po potrebi naoljite električno orodje na prikazanih mestih.
| Električna orodja zaščitnega razreda II so ojačana ali dvojno izolirana.
| Proizvajalec z oznako CE potrjuje, da je električno orodje skladno z veljavnimi direktivami EU.