# Nastavitev vzporednega vodila

Vzporedno vodilo (9) se lahko namesti levo (črna skala) ali desno (srebrna skala) od žaginega lista. Oznaka na povečevalnem steklu (27) prikazuje nastavljen razmak med vzporednim vodilom in žaginim listom na skali (2).
Namestite vzporedno vodilo na želeno stran žaginega lista.

## Vzporedno vodilo nastavite,
kadar rezalna miza ni izvlečena

- Sprostite vpenjalni ročaj (39) vzporednega vodila (9). Premaknite vzporedno vodilo, tako da oznaka na povečevalnem steklu (27) prikaže želen razmak do žaginega lista.
  Če žagina miza ni iztegnjena, velja spodnji napis srebrne skale (2).
- Za nastavitev pritisnite vpenjalni ročaj (39) ponovno navzdol.

## Nastavitev vzporednega vodila,
ko je rezalna miza izvlečena (glejte sliko D)

- Pozicionirajte vzporedno vodilo desno od žaginega lista.
  Premaknite vzporedno vodilo, tako da oznaka v povečevalnem steklu (27) na spodnji skali prikaže 26 cm.
  Za nastavitev pritisnite vpenjalni ročaj (39) ponovno navzdol.
- Potegnite vpenjalni ročaj (15) za razširitev mize do konca navzgor.
- Potegnite razširitev rezalne mize (13) navzven, tako da bo prikazovalnik razmaka (55) prikazal željen razmak k žaginemu listu na zgornji skali.
- Pritisnite vpenjalni ročaj (15) navzdol.
  S tem je razširitev rezalne mize fiksirana.