# Pjūklo disko transportavimo padėtis ir darbinė padėtis

## Transportavimo padėtis

- Nuimkite apsauginį skydą (6), išimkite stalo įdėklą (25) ir nustatykite skeliamąjį peilį (7) į žemiausią padėtį. Vėl įstatykite stalo įdėklą (25).
- Sukite sukamąją rankeną (18) prieš laikrodžio rodyklę, kol pjūklo disko (26) dantys nusileis po pjovimo stalu (8).
- Pjovimo stalo platinamąją dalį (13) visiškai įstumkite į vidų.
  Fiksuojamąją rankenėlę (15) spauskite žemyn. Atlikus šį veiksmą, stalo platinamoji dalis užfiksuojama.

## Darbinė padėtis

- Skeliamąjį peilį (7) nustatykite į aukščiausią padėtį tiksliai virš pjūklo disko vidurio, įstatykite stalo įdėklą (25) ir sumontuokite apsauginį skydą (6).
- Sukite sukamąją rankeną (18) pagal laikrodžio rodyklę, kol pjūklo disko (26) viršutiniai dantys apie 3−6 mm išlįs virš ruošinio.