# البيانات الفنية

منشار منضدة دائري |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
قدرة الدخل الاسمية | واط | 1800 | 1800 | 1650
الجهد الاسمي | فلط | 220–240‏ | 230 | 110‏
التردد | هرتز | 50/60 | 50/60 | 50/60
عدد اللفات اللاحملي | دقيقة-1 | 3650 | 3650 | 3650
محدد تيار بدء التشغيل |  | ● | ● | ●
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014‏ | كجم | 26,2 | 26,2 | 26,2
فئة الحماية |  | ‎ / II | ‎ / II | ‎ / II
الأبعاد (شاملة عناصر الجهاز القابلة للفك)
العرض x العمق x الارتفاع | مم | 640 ‏x ‏706 x‏ 330‏ | 640 ‏x ‏706 x‏ 330‏ | 640 ‏x ‏706 x‏ 330‏
مقاسات شفرات المنشار الملائمة
قطر شفرة المنشار | مم | 254 | 254 | 254
سمك الشفرة | مم | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
سمك/تفليج الأسنان الأدنی | مم | > 2,4‏ | > 2,4‏ | > 2,4‏
قطر الفجوة | مم | 30 | 30 | 30

منشار منضدة دائري |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
قدرة الدخل الاسمية | واط | 1800 | 1800
الجهد الاسمي | فلط | 220–240‏ | 220
التردد | هرتز | 50/60 | 60
عدد اللفات اللاحملي | دقيقة-1 | 3650 | 3650
محدد تيار بدء التشغيل |  | ● | ●
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014‏ | كجم | 26,2 | 26,2
فئة الحماية |  | ‎ / II | ‎ / II
الأبعاد (شاملة عناصر الجهاز القابلة للفك)
العرض x العمق x الارتفاع | مم | 640 ‏x ‏706 x‏ 330‏ | 640 ‏x ‏706 x‏ 330‏
مقاسات شفرات المنشار الملائمة
قطر شفرة المنشار | مم | 254 | 254
سمك الشفرة | مم | < 2,2 | < 2,2
سمك/تفليج الأسنان الأدنی | مم | > 2,4‏ | > 2,4‏
قطر الفجوة | مم | 25,4 | 25,4

أقصی مقاسات قطعة الشغل: انظر أقصی مقاسات قطعة الشغل

تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.

يفي الجهاز بمتطلبات المواصفة IEC 61000-3-11 وهو عرضة للتوصيل المشروط. يمكن أن يؤدي الجهاز إلى تقلبات عرضية في الجهد في ظل ظروف الطاقة الكهربائية غير المواتية. تم ضبط مقاومة هذا الجهاز بحيث تكون قيمة Zالفعلية = 0,048 أوم. يجب على المستخدم التأكد من أن نقطة الاتصال مع المقاومة Zالقصوى، التي ينبغي توصيل القابس بها تفي بمتطلبات المقاومة: Zالفعلية ≥ Zالقصوى. إذا كانت قيمة Zالقصوى غير معروفة، فقم بتحديد قيمة Zالقصوى بالتشاور مع شركة الإمداد بالكهرباء أو الهيئة الحكومية للإمداد بالكهرباء.