# Смяна на циркулярния диск (вж. фиг. k1−k4)

- Преди извършване на каквито и да е дей‌ности по електроинструмента изключ‌вайте щепсела от захранващата мрежа.

- При монтирането на циркулярния диск работете с предпазни ръкавици. Съществува опасност от нараняване.

- Използвайте само режещи дискове, чиято максимално допустима скорост на въртене е по-висока от скоростта на въртене на празен ход на Вашия електроинструмент.

- Използвайте само циркулярни дискове, които съответстват на посочените в това ръководство за експлоатация и върху електроинструмента данни и са изпитани по EN 847‑1 и обозначени по съответния начин.

- Използвайте само дискове, които се препоръчват от производителя на електроинструмента и са подходящи за обработвания от Вас материал. Така избягвате прегряване на върховете на зъбците и разтопяване на обработваната пластмаса.

- Не използвайте циркулярни дискове от бързорезна стомана. Такива циркулярни дискове са крехки и се чупят лесно.

## Демонтиране на циркулярния диск

- Завъртете колянната ръкохватка (18) до упор по посока на часовниковата стрелка, така че циркулярният диск (26) да застане в горна мъртва точка.
- Отворете захващащия лост (37) и изтеглете защитното покритие (6) от канала в клина (7).
- С помощта на отвертка повдигнете вложката (25) отпред и я издърпайте от кутията за помощни инструменти.
- Завъртете обтяжната гайка (46) с глухия гаечен ключ (22) и затегнете едновременно с това застопоряващия лост на шпиндела (47) докато не прищрака.
- Задръжте лоста за блокиране на вала и затегнете гайката, като я въртите обратно на часовниковата стрелка.
- Демонтирайте застопоряващия фланец (48).
- Свалете циркулярния диск (26).

## Монтиране на циркулярния диск

Ако е необходимо, почистете всички детайли, които ще монтирате.

- Поставете новия циркуляр на центроващия фланец (50) на вала (49).

Указание: Не използвайте прекалено малки циркулярни дискове. Радиалната междина между циркулярния диск и разтварящия клин трябва да е най-много 3 − 8 mm.

- При монтиране внимавайте посоката на рязане на зъбите (означена със стрелка върху циркулярния диск) да съвпада с посоката на стрелката върху клина!

- Поставете застопоряващия фланец (48) и гайката (46).
- Завъртете обтяжната гайка (46) с глухия гаечен ключ (22) и затегнете едновременно с това застопоряващия лост на шпиндела (47) докато не прищрака.
- Затегнете гайката, като я въртите по посока на часовниковата стрелка.
- Отново поста‌вете приставката з амаса (25).
- Монтирайте обратно защитното покритие (6).