# گسترش میز اره

زیر قسمت انتهایی باز قطعات کاری سنگین و طویل را باید پایه زد و یا به نحوی مهار نمود.

## گسترش میز اره (رجوع کنید به تصویر C)

میز کشویی (13) میز اره (8) را به طرف راست تا بیشینه625 میلیمتر گسترش می دهد.

- دسته مهار (15) را برای گسترش میز کاملا به بالا برانید.
- میز کشویی (13)را به اندازه طول دلخواه به بیرون بکشید.
- دسته مهار (15) رابه پایین فشار دهید. از این طریق میز کشویی تثبیت می شود.