# Volume de fornecimento

Antes de colocar a ferramenta elétrica em funcionamento pela primeira vez, deverá verificar se todas as peças especificadas abaixo foram fornecidas:

- Serra de mesa com disco de serra montado (26) e cunha abridora (7)
- Guia angular (3)
- Calha perfilada (28)
- Conjunto de fixação "calha perfilada" (44) (chapa guia, porca serrilhada , parafuso, anilha plana)
- Guia paralela (9)
- Guia paralela adicional (41)
- Conjunto de fixação "Guia paralela adicional" (42) (3 parafusos de fixação, 3 anilhas, 3 porcas de orelhas)
- Cobertura de proteção (6)
- Chave sextavada interior (21)
- Chave sextavada interior (20)
- Chave anular (22)
- Pau para empurrar (23)
- Inserto de mesa(25)
- Adaptador de aspiração (32)

Nota: verifique se a ferramenta elétrica apresenta danos.
Antes de continuar a utilizar a ferramenta elétrica, deverá controlar cuidadosamente todos os dispositivos de segurança e peças levemente danificadas e verificar se estão a funcionar corretamente. Verifique se as peças móveis funcionam perfeitamente e não emperram, ou se há peças danificadas. Todas as peças devem ser montadas corretamente e corresponder a todas exigências, para que seja assegurado um funcionamento impecável.
Dispositivos de segurança e peças danificados devem ser devidamente reparados ou substituídos por uma oficina especializada.