# Utilización reglamentaria

La herramienta eléctrica ha sido proyectada para realizar estacionariamente cortes rectilíneos, a lo largo y a lo ancho, en maderas duras y blandas, así como en tableros aglomerados de madera y tableros de fibra. En ello son posibles ángulos de inglete horizontales de −60° hasta +60° así como ángulos de inglete verticales de -2° hasta 47°.

Empleando las hojas de sierra correspondientes es posible serrar también perfiles de aluminio y plástico.