# Sostituzione della lama (vedere Figg. k1−k4)

- Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile estrarre la spina di rete dalla presa.

- Durante il montaggio della lama, indossare guanti protettivi. Durante tale fase, vi è rischio di lesioni.

- Utilizzare esclusivamente lame la cui velocità massima ammessa sia maggiore di quella del funzionamento a vuoto dell’elettroutensile in dotazione.

- Utilizzare esclusivamente lame che corrispondano ai dati caratteristici indicati nelle presenti istruzioni d’uso e riportati sull’elettroutensile, omologate secondo la norma EN 847-1 e munite della rispettivo contrassegno.

- Utilizzare esclusivamente lame consigliate dal produttore del presente elettroutensile e che siano adatte per il materiale che si desidera lavorare. In questo modo si evita il surriscaldamento delle punte dei denti e la fusione della plastica da lavorare.

- Non utilizzare lame in acciaio HSS. Le lame di questo tipo possono rompersi facilmente.

## Smontaggio della lama

- Ruotare la manovella (18) in senso orario fino a battuta, in modo che la lama (26) si venga a trovare nella posizione più in alto possibile sul banco sega.
- Aprire la leva di serraggio (37) ed estrarre la copertura di protezione (6) dalla scanalatura del cuneo divisore (7).
- Utilizzando un cacciavite, sollevare l’inserto banco (25) nella parte anteriore ed estrarlo dal vano utensili.
- Ruotare il dado di serraggio (46) con l’ausilio della chiave ad anello (22) e tirare contemporaneamente la leva di bloccaggio mandrino (47) finché la stessa non scatta in posizione.
- Tenere tirata la levetta di bloccaggio del mandrino ed avvitare il dado di serraggio in senso antiorario.
- Asportare la flangia di serraggio (48).
- Rimuovere la lama (26).

## Montaggio della lama

Se necessario, prima del montaggio pulire tutte le parti che devono essere montate.

- Applicare la nuova lama di taglio sulla flangia di supporto (50) dell’alberino portautensile (49).

Avvertenza: non utilizzare mai lame troppo piccole. La fessura radiale tra la lama ed il cuneo separatore deve essere al massimo di 3 − 8 mm.

- Durante il montaggio, accertarsi che la direzione di taglio dei denti (direzione della freccia sulla lama di taglio) corrisponda alla direzione della freccia sul cuneo divisore!

- Applicare la flangia di serraggio (48) ed il dado di serraggio (46).
- Ruotare il dado di serraggio (46) con l’ausilio della chiave ad anello (22) e tirare contemporaneamente la leva di bloccaggio mandrino (47) finché la stessa non scatta in posizione.
- Serrare saldamente il dado di serraggio in senso orario.
- Montare nuovamente l’inserto banco (25).
- Rimontare la copertura di protezione (6).