# Opseg isporuke

Prije prvog puštanja električnog alata u rad provjerite jesu li isporučeni svi dolje navedeni dijelovi:

- Stolna kružna pila s montiranim listom pile (26) i klinom raspora (7)
- Kutni graničnik (3)
- Profilni nosač (28)
- Set za pričvršćivanje „profilnog nosača“ (44) (vodeći lim, nazubljena matica, vijak, podložna pločica)
- Paralelni graničnik (9)
- Dodatni paralelni graničnik (41)
- Set za pričvršćivanje „dodatnog paralelnog graničnika“ (42) (3 vijka za pričvršćivanje, 3 podložne pločice, 3 krilne matice)
- Zaštitni poklopac (6)
- Šesterokutni ključ (21)
- Šesterokutni ključ (20)
- Okasti ključ (22)
- Štap za pomicanje (23)
- Umetak za stol(25)
- Usisni adapter (32)

Napomena: Provjerite ima li oštećenja na električnom alatu.
Prije daljnje uporabe električnog alata morate pažljivo provjeriti zaštitne naprave ili lagano oštećene dijelove funkcioniraju li besprijekorno i ispravno. Provjerite rade li pokretni dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni odnosno oštećeni. Svi dijelovi moraju biti pravilno montirani i ispunjavati sve uvjete kako bi se osigurao besprijekoran rad.
Oštećene zaštitne naprave i dijelovi moraju se stručno popraviti ili zamijeniti u ovlaštenoj servisnoj radionici.