# Замена пильного диска (см. рис. k1−k4)

- Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.

- При установке пильного диска надевайте защитные перчатки. Существует опасность травм.

- Применяйте только пильные диски с максимальной допустимой скоростью выше скорости холостого хода Вашего электроинструмента.

- Применяйте только пильные диски с параметрами, указанными в этом руководстве по эксплуатации и на электроинструменте, которые испытаны по EN 847‑1 и имеют соответствующее обозначение.

- Используйте только пильные диски, рекомендованные изготовителем электроинструмента и пригодные для обрабатываемого материала. Этим Вы избежите перегрева зубьев пильного диска и плавления обрабатываемой пластмассы.

- Не используйте пильные диски из быстрорежущей стали. Такие диски могут легко разломаться.

## Демонтаж пильного диска

- Поверните кривошипную рукоятку (18) до упора по часовой стрелке, чтобы пильный диск (26) оказался в максимально высоком положении над столом.
- Откройте зажимной рычаг (37) и извлеките защитный кожух (6) из паза на распорном клине (7).
- Для этого с помощью отвертки приподнимите вкладыш (25) в передней части и выньте ее из шахты для хранения рабочих инструментов.
- Поворачивайте зажимную гайку (46) кольцевым гаечным ключом (22) и одновременно тяните за рычаг фиксации шпинделя (47), пока он не войдет в зацепление.
- Удерживайте рычаг фиксации шпинделя и открутите гайку крепления против часовой стрелки.
- Снимите зажимной фланец (48).
- Снимите пильный диск (26).

## Монтаж пильного диска

При необходимости очистите перед монтажом все монтируемые части.

- Установите новый пильный диск на опорный фланец (50) шпинделя рабочего инструмента (49).

Указание: Не используйте слишком маленькие пильные диски. Макс. радиальное расстояние между пильным диском и распорным клином должно составлять 3−8 мм.

- При монтаже следите за тем, чтобы направление резания зубьев (стрелка на пильном диске) совпадало с направлением стрелки на распорном клине!

- Установите на место прижимной фланец (48) и зажимную гайку (46).
- Поворачивайте зажимную гайку (46) кольцевым гаечным ключом (22) и одновременно тяните за рычаг фиксации шпинделя (47), пока он не войдет в зацепление.
- Затяните гайку крепления по часовой стрелке.
- Установите вкладыш (25) на место.
- Монтируйте защитный кожух (6) на место.