# Spremanje i transport

## Spremanje dijelova alata (vidjeti slike O1−O5)

U svrhu spremanja električni alat ima mogućnost sigurnog pričvršćivanja određenih elemenata alata.

- Odvojite dodatni paralelni graničnik (41) od paralelnog graničnika (9).
- Spremite sve pojedinačne dijelove alata u njihova spremišta na kućištu (vidjeti sljedeću tablicu).

Slika | Element alata | Spremište
--- | --- | ---
O1 | Zaštitni poklopac | objesite u otvor držača (33) i zategnite steznom polugom (37)
O2 | Set za pričvršćivanje „dodatnog paralelnog graničnika“ (42) | stavite u držače (69)
O2 | Usisni adapter (32) | utaknite u pridržne stege (70)
O3 | Okasti ključ (22) | pričvrstite pričvrsnom maticom (71) u spremištu alata
O3 | Štap za pomicanje (23) | objesite preko pričvrsne matice (71) i pričvrstite pomicanjem
O4 | Paralelni graničnik (9) | okrenite, odozdo objesite u vodilice i fiksirajte steznu ručku (39)
O5 | Šesterokutni ključ (21) Šesterokutni ključ (20) | utaknite u držače (72)
O5 | Kutni graničnik (3) | utaknite u pridržne stege (73)
O5 | Dodatni paralelni graničnik (41) | utaknite u pridržne stege (30) (kratka strana prema gore; duga strana prema natrag)

## Nošenje električnog alata

Prije transporta električnog alata morate izvršiti sljedeće korake:

- Stavite električni alat u transportni položaj.
- Uklonite sve dijelove pribora koji se ne mogu čvrsto montirati na električni alat.
  Nekorištene listove pile prije transporta po mogućnosti spremite u zatvoreni spremnik.
- Proširenje stola za piljenje (13) pomaknite do kraja prema unutra i pritisnite steznu ručku (15) za fiksiranje prema dolje.
- Omotajte mrežni kabel oko držača kabela (29).
- Za podizanje ili transport koristite ručke za nošenje (12).

- Prilikom transportiranja električnog alata koristite samo transportne naprave, a nikada zaštitne naprave.