# Проверка и настройка на основните параметри

За осигуряване на прецизни срезове след интензивно използване трябва да проверявате основните параметри на електроинструмента и при необходимост да ги коригирате.
За целта трябва да имате опит и съответните специализирани инструменти.

Тази дейност ще бъде извър‌шена бързо и качествено в оторизиран сервиз за елек‌троинструменти на Бош.

##

- Поставете електроинструмента в работна позиция.
- Настройте наклон на среза във вертикална равнина на циркулярния диск от 0°.
- Отстранете защитното покритие (6).

### Проверка (вж. фиг. J1)

- Настройте ъгломер на 90° и го поставете на масата (8).

Рамото на транспортира трябва да е подравнено по цялата си дължина спрямо циркулярния диск (26).

### Регулиране (вж. фиг. J2)

- Развийте винта (58). Така опората за 0° (59) може да се измества.
- Освободете застопоряващия лост (16).
- Преместете ръчното колело (17) към опората за 0°, докато рамото на ъгломера допре плътно по цялата си дължина до циркулярния диск.
- Задръжте ръкохватката в това положение и отново затегнете застопоряващия лост (16).
- Затегнете винта (58) отново.

Ако след настройването стрелката (51) не е на една линия с маркировката 0° на скалата (52), развийте винта (60) с обикновена отвертка и подравнете стрелката спрямо маркировката 0°.

Повторете по аналогичен начин посочените по-горе стъпки за наклона във вертикална равина 45 ° (развиване на винта (61); изместване на опората за 45° (62)). При това стрелката за ъгъла (51) не трябва да се измества.

##

- Поставете електроинструмента в работна позиция.
- Отстранете защитното покритие (6).

### Проверка

- С молив маркирайте първия ляв зъб на циркулярния диск, който се вижда отзад над поставката за маса.
- Настройте ъгломер на 90° и го поставете до ръбовете на водещия канал (5).
- Изместете рамото на ъгломера, докато допре до маркирания зъб на циркулярния диск и отчетете разстоянието между диска и направляващия канал.
- Завъртете циркулярния диск, докато маркирания зъб застане над поставката за маса отпред.
- Изместете ъгломера успоредно на направляващия канал до маркирания зъб.
- Отново измерете разстоянието между циркулярния диск и направляващия канал.

Двете измерени разстояния трябва да са еднакви.

### Регулиране

- Развийте винтовете с глава с вътрешен шестостен (63) от долната страна на работния плот отпред и винтовете с глава с вътрешен шестостен (64) от долната страна на работния плот отзад, като използвате включения в окомплектовката шестостенен ключ (21).
- Внимателно преместете циркулярния диск, докато застане успоредно на направляващия канал (5).
- Отново затегнете всички винтове (63) и (64).

##

- Поставете опората за успоредно водене отдясно на циркулярния диск.
  Изместете опората за успоредно водене, докато маркировката в лупата (27) покаже 26 cm, отчетено по долната скала.
  За застопоряване натиснете затегателната ръкохватка (39) отново надолу.
- Издърпайте затегателната ръкохватка (15) докрай нагоре и издърпайте разширяването на масата на циркуляра (13) до упор навън.

### Проверка

Индикаторът за разстояние (55) трябва да показва на горната скала (2) същата стойност, която показва и маркировката на лупата (27) на долната скала (2).

### Регулиране

- Издърпайте разширяването на масата на циркуляра (13)докрай навън.
- Развийте винта (65) с кръстата отвертка и подравнете стрелката (55) спрямо маркировката 26 cm на горната скала (2).

##

- Поставете електроинструмента в работна позиция.
- Отстранете защитното покритие (6).
- Развийте застопоряващата ръкохватка (39) на опората за успоредно водене и я изместете, докато допре до циркулярния диск.

### Проверка

Опората за успоредно водене (9) трябва да допира до диска по цялата си дължина.

### Регулиране

- Развийте винтовете с глава с вътрешен шестостен (66) с включения в окомплектовката шестостенен ключ (21).
- Внимателно изместете опората за успоредно водене (9), докато допре до диска по цялата си дължина.
- Задръжте опората за успоредно водене в тази позиция и натиснете отново надолу застопоряващата ръкохватка (39).
- Отново затегнете винтовете с глава с вътрешен шестостен (66).

##

След продължителна употреба силата на затягане на опората за успоредно водене (9) може да намалее.

- Затегнете регулиращия винт (24), докато опората за успоредно водене отново може да бъде застопорена здраво към стенда.

##

- Поставете електроинструмента в работна позиция.
- Отстранете защитното покритие (6).
- Изместете опората за успоредно водене (9) отдясно, докато допре до циркулярния диск.

### Проверка

Маркировката на лупата (27) трябва да е на една линия с маркировката за 0° на скалата (2).

### Регулиране

- Развийте винта (67) с кръстата отвертка и подравнете стрелката за ъгъла спрямо маркировкатаr 0.

##

### Проверка

Предната страна на приставката за маса (25) трябва да е в равнината на работния плот или малко под нея, задната страна трябва да е в равнината на работния плот или малко над нея.

### Регулиране

- Демонтирайте приставката за маса (25).
- С шестостенния ключ (21) настройте правилното ниво на четирите регулиращи винта (68).