# Τεχνικά στοιχεία

Επιτραπέζιο δισκοπρίονο |  | GTS 10 J | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 572‎ | ‎3 601 M30 532‎ | ‎3 601 M30 562‎
Ονομαστική ισχύς | W | 1.800 | 1.800 | 1.650
Ονομαστική τάση | V | 220–240 | 230 | 110
Συχνότητα | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min-1 | 3.650 | 3.650 | 3.650
Περιορισμός ρεύματος εκκίνησης |  | ● | ● | ●
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2 | 26,2
Κατηγορία προστασίας |  | / II | / II | / II
Διαστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των αφαιρούμενων εξαρτημάτων του εργαλείου)
Πλάτος x Βάθος x Ύψος | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Διαστάσεις για κατάλληλους πριονόδισκους
Διάμετρος πριονόδισκου | mm | 254 | 254 | 254
Πάχος βασικού στελέχους | mm | < 2,2 | < 2,2 | < 2,2
Ελάχιστο πάχος δοντιών/βήμα οδόντωσης | mm | > 2,4 | > 2,4 | > 2,4
Διάμετρος τρύπας | mm | 30 | 30 | 30

Επιτραπέζιο δισκοπρίονο |  | GTS 10 J | GTS 10 J
--- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 M30 542‎ | ‎3 601 M30 5B2
Ονομαστική ισχύς | W | 1.800 | 1.800
Ονομαστική τάση | V | 220–240 | 220
Συχνότητα | Hz | 50/60 | 60
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min-1 | 3.650 | 3.650
Περιορισμός ρεύματος εκκίνησης |  | ● | ●
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 26,2 | 26,2
Κατηγορία προστασίας |  | / II | / II
Διαστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των αφαιρούμενων εξαρτημάτων του εργαλείου)
Πλάτος x Βάθος x Ύψος | mm | 640 x 706 x 330 | 640 x 706 x 330
Διαστάσεις για κατάλληλους πριονόδισκους
Διάμετρος πριονόδισκου | mm | 254 | 254
Πάχος βασικού στελέχους | mm | < 2,2 | < 2,2
Ελάχιστο πάχος δοντιών/βήμα οδόντωσης | mm | > 2,4 | > 2,4
Διάμετρος τρύπας | mm | 25,4 | 25,4

Μέγιστες διαστάσεις επεξεργαζόμενου κομματιού βλέπε Μέγιστες διαστάσεις επεξεργαζόμενου κομματιού

Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.

Η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις IEC 61000-3-11 και υπόκειται σε σύνδεση υπό όρους. Η συσκευή μπορεί να οδηγήσει σε περιστασιακές διακυμάνσεις τάσης υπό δυσμενείς συνθήκες ισχύος. Η σύνθετη αντίσταση αυτής της συσκευής έχει οριστεί ως Zactual = 0,048 Ω. Ο χρήστης πρέπει να βεβαιωθεί, ότι το σημείο σύνδεσης, με τη σύνθετη αντίσταση Zmax, στο οποίο πρέπει να συνδεθεί η συσκευή, πληροί την απαίτηση σύνθετης αντίστασης: Zactual ≥ Zmax. Εάν η Zmax είναι άγνωστη, προσδιορίστε τη Zmax σε συνεννόηση με τον προμηθευτή δικτύου ή την αρχή προμήθειας.