# Зголемување на масата за сечење

Долгите и тешки делови што се обработуваат мора да се потпрат на слободниот крај или да се прицврстат.

## Проширување за маса за сечење (види слика C)

Проширување за маса за сечење (13) ја проширува масата за сечење (8) кон десно за максимум 625 mm.

- Повлечете ја затезната дршка (15) за проширувањето на масата за сечење целосно нагоре.
- Извлечете го нанадвор проширувањето на масата за сечење (13) до саканата должина.
- Притиснете ја затезната дршка (15) надолу. На тој начин ќе се фиксира проширувањето на масата за сечење.