# Ajustar a guia paralela

A guia paralela (9) pode ser montada à esquerda (escala preta) ou à direita (escala prateada) do disco de serra. A marcação na lupa (27) mostra a distância ajustada da guia paralela até ao disco de serra na escala (2).
Posicione a guia paralela no lado desejado do disco de serra.

## Ajustar a guia paralela
com a mesa de serra não aberta

- Solte o punho de aperto (39) da guia paralela (9). Desloque a guia paralela, até a marcação na lupa (27) mostre a distância desejada em relação ao disco de serra.
  Com a mesa de serra não aberta, é válida a inscrição inferior da escala prateada (2).
- Para fixar, pressione o punho de aperto (39) outra vez para baixo.

## Ajustar a guia paralela
com a mesa de serra aberta (ver figura D)

- Posicionar a guia paralela no lado direito do disco de serra.
  Desloque a guia paralela, até a marcação na lupa (27) na escala inferior mostrar 26 cm.
  Para fixar, pressione o punho de aperto (39) outra vez para baixo.
- Puxe o punho de aperto (15) para o conjunto de extensão da mesa de serra totalmente para cima.
- Puxe o conjunto de extensão da mesa de serra (13) totalmente para fora, até o indicador de distância (55) exibir a distância desejada em relação ao disco de serra na escala superior.
- Pressione o punho de aperto (15) para baixo.
  Desta forma, o conjunto de extensão da mesa de serra está fixo.