# Sandėliavimas ir transportavimas

## Prietaiso elementų laikymas (žr. O1−O5 pav.)

Yra galimybė kai kuriuos prietaiso elementus laikyti saugiai pritvirtintus prie elektrinio įrankio.

- Papildomą lygiagrečiąją atramą (41) nuimkite nuo lygiagrečiosios atramos (9).
- Visas nuimtas prietaiso dalis įstatykite į jų dėtuves ant korpuso (žr. žemiau pateiktą lentelę).

Pav. | Prietaiso elementas | Dėtuvė
--- | --- | ---
O1 | Apsauginis skydas | Įstatykite į laikiklyje (33) esančias išėmas ir užveržkite prispaudžiamąja svirtele (37)
O2 | Tvirtinimo rinkinys „Papildoma lygiagrečioji atrama“ (42) | Įspauskite į laikiklius (69)
O2 | Nusiurbimo adapteris (32) | Įstumkite į laikančiuosius spaustuvus (70)
O3 | Kilpinis raktas (22) | Tvirtinamąja veržle (71) pritvirtinkite įrankių dėtuvėje
O3 | Stumiamasis strypelis(23) | Pakabinkite ant tvirtinamosios veržlės (71) ir, kad pritvirtintumėte, įstumkite
O4 | Lygiagrečioji atrama (9) | Apsukite, iš apačios įstatykite į kreipiamuosius bėgelius ir užfiksuokite fiksuojamąja rankenėle (39)
O5 | Šešiabriaunis raktas (21) Šešiabriaunis raktas (20) | Įstumkite į laikiklius (72)
O5 | Kampinė atrama (3) | Įstumkite į laikančiuosius spaustuvus (73)
O5 | Papildoma lygiagrečioji atrama (41) | Įstumkite į laikančiuosius spaustuvus (30) (trumpoji pusė į viršų; ilgoji pusė atgal)

## Elektrinio įrankio nešimas

Prieš transportuodami elektrinį prietaisą atlikite šiuos veiksmus:

- Nustatykite elektrinį įrankį į transportavimo padėtį.
- Nuimkite visą papildomą įrangą, kurios negalite tvirtai primontuoti prie elektrinio prietaiso.
  Jei yra galimybė, nenaudojamus pjūklo diskus transportuokite uždaroje talpykloje.
- Stalo platinamąją dalį (13) visiškai įstumkite į vidų ir, kad užfiksuotumėte, paskauskite žemyn fiksuojamąją rankenėlę (15).
- Maitinimo laidą susukite ant laido laikiklio (29).
- Prietaisą kelkite ir transportuokite laikydami už rankenų (12).

- Elektriniam prietaisui transportuoti naudokite tik transportavimo įtaisus ir niekada nenaudokite apsauginių įtaisų.