# Material que se adjunta

Antes de la primera puesta en marcha de la herramienta eléctrica, cerciórese de que se han suministrado todas las partes que a continuación se detallan:

- Sierra circular de mesa con hoja de sierra montada (26) y cuña separadora (7)
- Tope angular (3)
- Regleta (28)
- Set de fijación "regleta" (44) (chapa de guía, tuerca moleteada, tornillo, arandela)
- Tope paralelo (9)
- Tope paralelo auxiliar (41)
- Set de fijación "tope paralelo auxiliar" (42) (3 tornillos de fijación, 3 arandelas, 3 tuercas de mariposa)
- Cubierta protectora (6)
- Llave macho hexagonal (21)
- Llave macho hexagonal (20)
- Llave anular (22)
- Bastón de empuje (23)
- Inserto de la mesa (25)
- Introducir el adaptador para aspiración de polvo (32)

Indicación: Compruebe la herramienta eléctrica respecto a posibles daños.
Antes de seguir utilizando la herramienta eléctrica deberá controlarse minuciosamente si los dispositivos protectores, o las partes dañadas, aún si el daño fuese leve, funcionan correcta y reglamentariamente. Verifique si están dañadas las partes móviles y que puedan moverse libremente, sin atascarse. Todas las partes, además de estar correctamente montadas, deberán satisfacer todas las condiciones para asegurar una operación correcta.
Los dispositivos protectores y las partes dañadas deberán hacerse reparar o sustituir por un taller especializado autorizado.