# Uvedení do provozu

- Dbejte na správné síťové napětí! Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku elektronářadí.

##

- Odklopte bezpečnostní krytku (19) nahoru.
- Pro zapnutí stiskněte zelené tlačítko zapnutí (56).
- Bezpečnostní krytku (19) nechte opět sklopit dolů.

##

- Stiskněte bezpečnostní krytku (19).

##

Vypínač je takzvaný spínač s podpěťovou spouští, který zabraňuje opětovnému rozběhu elektronářadí po výpadku proudu (např. vytažení síťové zástrčky během provozu).
Pro opětovné spuštění elektronářadí musíte znovu stisknout zelené tlačítko zapnutí (56).