# اره کردن

##

- گونیای موازی (9) را روی عرض برش دلخواه قرار دهید.
- قطعه کار را روی میز جلوی روکش محافظ (6) قرار دهید.
- میل لنگ (18) را تا اندازه ای بالا یا پایین ببرید که دندانه های بالایی تیغه اره (26) حدود ‎3 − 6 mm‎ بالای قطعه کار قرار گیرند.
- ابزار برقی را روشن کنید.
- قطعه کار را با فشار یکنواخت اره کنید.
  در صورت ایجاد فشار بسیار زیاد ممکن است سر تیغه اره داغ شود و قطعه کار آسیب ببیند.
- ابزار برقی را خاموش کنید و منتظر بمانید که تیغه اره به طور کامل متوقف شود.

##

- زاویه مورب دلخواه تیغه اره را تنظیم کنید.
  هنگام متمایل بودن تیغه اره به سمت چپ، گونیای موازی (9) باید در سمت راست تیغه اره باشد.
- مراحل برش کاری را مطابق با این بخش دنبال کنید: رجوع کنید به اره کردن برش های مستقیم

##

- زاویه برش فارسی افقی را روی نقاله (3)تنظیم کنید.
- قطعه کار را روی ریل پروفیل (28) قرار دهید.
  پروفیل نباید در خط برش قرار گیرد. در این مورد مهره کنگره ای (57) را باز کنید و ریل پروفیل را جا به جا کنید.
- میل لنگ (18) را در جهت چرخش عقربه های ساعت، بلند یا جا به جا کنید تا دندانه های بالایی تیغه اره (26) حدود ‎3 − 6 میلیمتر بالای قطعه کار قرار گیرند.
- ابزار برقی را روشن کنید.
- قطعه کار را با دست به طرف ریل پروفیل (28) فشار دهید و نقاله را با دست دیگر روی دستگیره (53) آهسته در شیار راهنما (5) به طرف جلو برانید.
- ابزار برقی را خاموش کنید و منتظر بمانید که تیغه اره بطور کامل متوقف شود.