# Provera i podešavanje osnovnih podešavanja

Radi obezbeđivanja preciznih sečenja morate posle intenzivne upotrebe prekontrolisati osnovna podešavanja električnog alata i u datom slučaju podesiti.
Za to Vam je potrebno iskustvo i odgovarajući specijalni alat.

Bosch-servis izvodi ovaj posao brzo i pouzdano.

##

- Dovedite električni alat u radni položaj.
- Podesite vertikalan ugao iskošenja lista testere od 0°.
- Uklonite zaštitni poklopac (6).

### Provera (videti sliku J1)

- Postavite uglomer na 90° i stavite ga na sto za testerisanje (8).

Krak uglomera mora da bude u ravni sa listom testere (26) na celoj dužini.

### Podešavanje (videti sliku J2)

- Otpustite zavrtanj (58). Tada se može pomeriti graničnik od 0° (59).
- Otpustite blokadnu polugu (16).
- Pomerite ručni točkić (17) prema graničniku od 0°, dok krak uglomera ne bude celom dužinom u ravni sa listom testere.
- Držite ručni točkić u ovom položaju i ponovo pritegnite blokadnu polugu (16).
- Ponovo pričvrstite zavrtanj (58).

Ako pokazivač ugla (51) posle podešavanja nije u liniji sa oznakom 0° skale (52), otpustite zavrtanj (60) pomoću uobičajenog krstastog odvrtača i poravnajte pokazivač ugla duž oznake za 0°.

Ponovite gore navedene radne korake na odgovarajući način za vertikalni ugao iskošenja od 45° (otpustite zavrtanj (61); pomerite graničnik za 45° (62)). Pokazivač ugla (51) pri tom ne sme ponovo da se razdesi.

##

- Dovedite električni alat u radni položaj.
- Uklonite zaštitni poklopac (6).

### Provera

- Olovkom označite prvi levi zub testere koji se može videti na zadnjoj strani iznad podloge za sto.
- Uglomer podesite na 90° i postavite ga na ivicu žleba vođice (5).
- Pomerajte krak uglomera dok ne dodirne označeni zub testere i pročitajte rastojanje između lista testere i žleba vođice.
- Okrenite list testere tako da označeni zub stoji napred iznad podloge za sto.
- Pomerite uglomer uglova duž žleba vođice do označenog zuba testere.
- Izmerite ponovo rastojanje između lista testere i žleba vođice.

Oba izmerena rastojanja moraju biti identična.

### Podešavanje

- Otpustite zavrtnje sa unutrašnjim šestougonim urezom (63) sa prednje strane ispod stola za testerisanje i zavrtnje sa unutrašnjim šestougaonim urezom (64) sa zadnje strane ispod stola za testerisanje pomoću isporučenog šestougaonog ključa (21).
- Pažljivo pomerajte list testere dok se ne bude paralelan sa žlebom vođice (5).
- Ponovo pritegnite sve zavrtnje (63) i (64).

##

- Pozicionirajte paralelni graničnik desno od lista testere.
  Pomerajte paralelni graničnik, dok se oznaka ne pojavi u lupi (27) na donjoj skali 26 cm.
  Za fiksiranje, pritisnite zateznu dršku (39) nadole.
- Povucite zateznu dršku (15) do kraja nagore i povucite proširenje stola (13) do kraja prema spoljnoj strani.

### Provera

Pokazivač rastojanja (55) na gornjoj skali (2) mora da pokazuje istu vrednost kao oznaka u lupi (27) na donjoj skali (2).

### Podešavanje

- Povucite proširenje stola (13) do kraja prema spoljnoj strani.
- Otpustite zavrtanj (65) pomoću krstastog odvrtača i pokazivač rastojanja (55) usmerite duž 26-cm oznake na gornjoj skali (2).

##

- Dovedite električni alat u radni položaj.
- Uklonite zaštitni poklopac (6).
- Otpustite zateznu dršku (39) paralelnog graničnika i gurajte je dok ne dodirne list testere.

### Provera

Paralelni graničnik (9) list testere mora da dodirne celom dužinom.

### Podešavanje

- Otpustite zavrtnje sa unutrašnjim šestougaonim urezom (66) pomoću isporučenog šestougaonog ključa (21).
- Oprezno pomerajte paralelni graničnik (9) dok list testere ne dodirne celom dužinom.
- Paralelni graničnik zadržite u tom položaju i pritisnite zateznu dršku (39) ponovo na dole.
- Ponovo pritegnite zavrtnje sa unutrašnjim šestougaonim urezom (66).

##

Sila zatezanja paralelnog graničnika (9) može da se smanji nakon česte upotrebe.

- Zavrtanj za podešavanje (24) pritežite, sve dok paralelni graničnik ne bude čvrsto fiksiran na stolu za testerisanje.

##

- Dovedite električni alat u radni položaj.
- Uklonite zaštitni poklopac (6).
- Pomerajte paralelni graničnik (9) sa desne strane, dok ne dodirne list testere.

### Provera

Oznaka lupe (27) mora da bude u liniji sa oznakom za 0 mm na skali (2).

### Podešavanje

- Otpustite zavrtanj (67) pomoću krstastog odvrtača i oznaku usmerite duž 0-cm oznake.

##

### Provera

Prednja strana podloge za sto (25) mora da bude u nivou ili malo ispod stola za testerisanje, zadnja strana mora da bude u nivou ili malo iznad stola za testerisanje.

### Podešavanje

- Uklonite podlogu za sto (25).
- Pomoću šestougaonog ključa (21) podesite pravilan nivo četiri zavrtnja za podešavanje (68).