# نگهداری و حمل و نقل

## نگهداری اجزاء دستگاه (رجوع کنید به تصاویر O1–O5)

ابزار برقی جهت نگهداری برخی از اجزاء دستگاه امکان بستن ایمنی آنها را فراهم می سازد.

- کمکی خطکش راهنمای موازی (41) را از خطکش راهنمای موازی (9) باز کنید.
- تمامی اجزاء باز شده را در بخش نگهداری آنها واقع بر بدنه (رجوع کنید به جدول زیر) قرار دهید.

تصویر | اجزاء دستگاه | محفظه نگهداری
--- | --- | ---
O1 | روکش محافظ | را در شیار گیره نگهدارنده (33) آویزان کنید و با اهرم (37) سفت کنید
O2 | بسته اتصال "کمکی خطکش راهنمای موازی"(42) | را در نگهدارنده(69) جا بزنید
O2 | آداپتور (زانوئی) دستگاه مکش (32) | را در گیره های نگهدارنده(70) برانید
O3 | آچار رینگی (22) | را با مهره اتصال(71) در جعبه ابزار سفت کنید
O3 | ميله نگهدارنده جانبی قطعه کار(23) | را بالای مهره اتصال (71) آویزان کنید و با راندن محکم کنید
O4 | خطکش راهنمای موازی(9) | را برگردانید، از پایین در ریل های راهنما بیاویزید و دسته مهار (39) را تثبیت کنید
O5 | آچار آلن (21) آچار آلن (20) | را در گیره های نگهدارنده(72) برانید
O5 | نقاله (3) | را در گیره های نگهدارنده(73) برانید
O5 | کمکی خطکش راهنمای موازی (41) | را در گیره های نگهدارنده(30) برانید (طرف کوتاه به بالا؛ طرف بلند به پشت)

## حمل و نقل ابزار برقی

قبل از حمل و نقل ابزار برقی باید اقدامات زیر انجام شوند:

- ابزار برقی را در وضعیت آماده برای حمل و نقل قرار دهید.
- کلیه قطعات و متعلقاتی که قابل نصب بر ابزار برقی بصورت ثابت نیستند را بردارید.
  تیغه های اره‌ که مورد استفاده قرار نگرفته اند را در صورت امکان برای حمل و نقل داخل یک محفظه بسته قرار بدهید.
- کشویی میز (13) را کاملاً به درون برانید و اهرم مهار (15) را برای تثبیت به پایین فشار دهید.
- کابل برق را دور نگهدارنده کابل (29) کلاف کنید.
- برای بلند کردن یا حمل، دستگاه را از دسته ها (12) بگیرید.

- برای حمل و نقل و جابجایی ابزار برقی، فقط از تجهیزات حمل و نقل استفاده کنید و هیچوقت از تجهیزات ایمنی آن برای حمل و نقل استفاده نکنید.