# Saeketta transpordi- ja tööasend

## Transpordiasend

- Eemaldage kaitsekate (6), eemaldage lauapanus (25) ja seadke eralduskiil (7) kõige alumisse asendisse. Pange lauapanus (25) tagasi oma kohale.
- Keerake vänta (18) vastupäeva, kuni saeketta hambad (26) on saelaua (8) all.
- Lükake saelaua laiendus (13) lõpuni sisse.
  Suruge kinnituspide (15) alla. Nüüd on saelaua laiendus fikseeritud.

## Tööasend

- Seadke lõikekiil (7) kõige ülemises asendis täpselt saeketta keskpunkti, asetage vaheplaat (25) kohale ja monteerige kaitsekate (6).
- Keerake vänta (18) päripäeva, kuni saeketta ülemised hambad (26) on tooriku kohal umbes 3–6 mm kõrgusel.