# Ingebruikname

- Let op de netspanning! De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het elektrische gereedschap.

##

- Klap de veiligheidsklep (19) omhoog.
- Voor ingebruikname drukt u op de groene inschakelknop (56).
- Laat de veiligheidsklep (19) weer omlaag vallen.

##

- Duw op de veiligheidsklep (19).

##

De aan/uit-schakelaar is een zogenaamde nulspanningsschakelaar die voorkomt dat het elektrische gereedschap opnieuw wordt gestart nadat de stroom is uitgevallen (bijvoorbeeld als de stekker tijdens gebruik uit het stopcontact wordt getrokken).
Om het elektrische gereedschap weer in gebruik te nemen, moet u opnieuw op de groene inschakelknop (56) drukken.