# Perusasetusten tarkistus ja säätö

Raskaan käytön jälkeen sähkötyökalun perusasetukset täytyy tarkastaa ja tarvittaessa säätää tarkkojen sahaustulosten varmistamiseksi.
Siihen tarvitaan kokemusta ja asianmukaista erikoistyökalua.

Valtuutetut Bosch-huoltopisteet suorittavat nämä tehtävät nopeasti ja luotettavasti.

##

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Säädä sahanterän pystysuuntainen 0°:een jiirikulma.
- Poista suojus (6).

### Tarkistus (katso kuva J1)

- Säädä kulmatulkin asennoksi 90° ja aseta se sahapöydälle (8).

Kulmatulkin varren täytyy olla koko pituudeltaan kiinni sahanterässä (26).

### Säätäminen (katso kuva J2)

- Avaa ruuvi (58). Sen avulla voi siirtää 0°:een rajoitinta (59).
- Avaa lukitusvipu (16).
- Työnnä käsipyörä (17) 0°:een rajoitinta vasten, kunnes kulmatulkin varsi on koko pituudeltaan kiinni sahanterässä.
- Pidä käsipyörää tässä asennossa ja kiristä lukitusvipu (16).
- Kiristä ruuvi (58).

Jos kulmaosoitin (51) ei ole säädön jälkeen kohdakkain asteikon (52) 0°-merkin kanssa, avaa ruuvi (60) tavanomaisella ristipääruuvitaltalla ja kohdista kulmaosoitin 0°-merkkiin.

Toista yllä kuvatut työvaiheet vastaavasti 45°:een pystysuuntaisen jiirikulman säädössä (avaa ruuvi (61) ja siirrä 45°:een rajoitinta (62)). Kulmaosoittimen (51) asentoa ei saa tässä yhteydessä muuttaa.

##

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Poista suojus (6).

### Tarkistus

- Merkitse lyijykynällä ensimmäinen vasen hammas, joka näkyy takana pöydän sisäosan yläpuolella.
- Säädä kulmatulkin asennoksi 90° ja aseta se ohjausuran (5) reunaa vasten.
- Siirrä kulmatulkin vartta, kunnes se koskettaa merkittyä hammasta, ja mittaa sahanterän ja ohjausuran välinen etäisyys.
- Pyöritä sahanterää, kunnes merkitty hammas on edessä pöydän sisäosan yläpuolella.
- Siirrä kulmatulkkia pitkin ohjausuraa merkattuun sahanterän hampaaseen.
- Mittaa taas etäisyys sahanterästä ohjausuraan.

Molempien mitattujen etäisyyksien täytyy olla identtisiä.

### Säätäminen

- Avaa sahapöydän alapuolen etuosan kuusiokoloruuvit (63) ja sahapöydän alapuolen takaosan kuusiokoloruuvit (64) mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella (21).
- Siirrä varovasti sahanterää, kunnes se on yhdensuuntainen ohjausuraan (5) nähden.
- Kiristä kaikki ruuvit (63) ja (64).

##

- Aseta suuntaisohjain sahanterän oikealle puolelle.
  Siirrä suuntaisohjainta, kunnes luupin (27) merkki osoittaa ala-asteikon kohtaa 26 cm.
  Lukitse painamalla kiinnityskahvaa (39) alaspäin.
- Vedä kiinnityskahvaa (15) ylöspäin ääriasentoon ja vedä sahapöydän levennysosaa (13) ulospäin ääriasentoon.

### Tarkistus

Etäisyydenosoittimen (55) näyttämän arvon yläasteikolla (2) ja luupin (27) merkinnän osoittaman arvon ala-asteikolla (2) täytyy olla identtisiä.

### Säätäminen

- Vedä sahapöydän levennysosaa (13) ulospäin ääriasentoon.
- Löysää ruuvia (65) ristipääruuvitaltalla ja kohdista etäisyydenosoitin (55) 26 cm:n merkkiin yläasteikolla (2).

##

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Poista suojus (6).
- Avaa suuntaisohjaimen kiristysvipu (39) ja siirrä ohjainta, kunnes se koskettaa sahanterää.

### Tarkistus

Suuntaisohjaimen (9) täytyy koskettaa sahanterää koko pituudeltaan.

### Säätäminen

- Avaa kuusiokoloruuvit (66) mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella (21).
- Liikuta varovasti suuntaisohjainta (9), kunnes se koskettaa sahanterää koko pituudeltaan.
- Pidä suuntaisohjain tässä asennossa ja paina kiristysvipua (39) alaspäin.
- Kiristä kaikki kuusiokoloruuvit (66).

##

Suuntaisohjaimen (9) kiristysvoima voi vähentyä runsaan käytön myötä.

- Kiristä säätöruuvia (24), kunnes suuntaisohjaimen saa taas lukittua kunnolla sahapöytään.

##

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Poista suojus (6).
- Siirrä suuntaisohjainta (9) oikealta puolelta, kunnes se koskettaa sahanterää.

### Tarkistus

Luupin (27) merkinnän täytyy olla kohdakkain asteikon (2) 0 mm:n merkin kanssa.

### Säätäminen

- Avaa ruuvi (67) ristipääruuvitaltalla ja kohdista merkintä 0 mm:n merkkiin.

##

### Tarkistus

Pöydän sisäosan (25) etusivun täytyy olla sahapöydän tasalla tai vähän sen alapuolella. Takasivun täytyy olla sahapöydän tasalla tai hieman sen yläpuolella.

### Säätäminen

- Ota pöydän sisäosa (25) pois.
- Säädä kuusiokoloavaimella (21) neljä säätöruuvia (68) oikean tasoon.