# Funcţionarea

- Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice scoateţi cablul de alimentare afară din priză.

Poziţia de transport şi poziţia de lucru ale pânzei de ferăstrău
Reglarea unghiurilor de îmbinare pe colţ în plan vertical şi orizontal
Extinderea mesei de lucru pentru ferăstrău
Reglarea limitatorului paralel
Reglarea limitatorului paralel suplimentar
Reglarea penei de despicat
Punerea în funcţiune
Instrucţiuni de lucru
Debitarea
Verificarea şi restabilirea reglajelor de bază
Depozitarea şi transportul