# Messa in funzione

- Attenersi alla tensione di rete La tensione riportata sulla targhetta di identificazione dell’elettroutensile deve corrispondere alla tensione della rete elettrica di alimentazione.

##

- Aprire il coperchio di sicurezza (19) verso l’alto.
- Per mettere in funzione l’elettroutensile premere il tasto ins. verde (56).
- Ribaltare nuovamente il coperchio di sicurezza (19) verso il basso.

##

- Esercitare pressione sul coperchio di sicurezza (19).

##

Un interruttore di avvio/arresto è un cosiddetto interruttore di minima tensione che impedisce dopo una mancanza di corrente un riavvio dell’elettroutensile (ad es. in caso di estrazione della spina durante il funzionamento).
In tale caso, per rimettere in funzione l’elettroutensile, andrà nuovamente premuto il tasto ins. verde (56).