# ضبط إسفين الشق

يمنع إسفين الشق (7) انحصار نصل المنشار (26) في أخدود القص. فلو تكلب نصل المنشار في قطعة الشغل، فقد يتشكل خطر الصدمات الارتدادية.
احرص لهذا السبب دائما علی كون إسفين الشق مضبوطا بالشكل الصحيح:

- لا يجوز أن تتخطى المسافة نصف القطرية بين شفرة المنشار وإسفين الشق 3 − 8 مم.
- يجب أن يكون ثخن إسفين الشق أصغر من عرض القص وأكبر من ثخن جذع نصل المنشار.
- يجب أن يكون إسفين الشق دائما علی خط مسار نصل المنشار.
- يجب أن يرتكز إسفين الشق دائما بأعلی وضعية ممكنة عند القيام بأعمال النشر الاعتيادية.

## ضبط ارتفاع إسفين الشق (انظر الصورة F)

يجب أن تضبط ارتفاع إسفين الشق من أجل نشر الحزوز.

- لا تستخدم العدة الكهربائية لعمل الحزوز أو الطيات إلا مع تجهيزات الحماية الملائمة (مثل: غطاء نفق الوقاية، مشط القمط).

- افتح ذراع الزنق (37) وأخرج غطاء الحماية (6) من الحز بإسفين الشق (7).
  لحماية غطاء الوقاية من الأضرار ضعه في الحامل المحدد (33) على جسم الجهاز (انظر أيضا الصورة O1).
- أدر ذراع التدوير (18) في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى النهاية، بحيث ترتكز شفرة المنشار (26) بأعلی وضعية ممكنة فوق قاعدة المنشار.
- قم بفك ذراع الزنق (34).
- اسحب إسفين الشق من السيقان (35) (اسحب ذراع الزنق (34) للخارج قليلا) وحرك إسفين الشق (7) لأسفل حتى النهاية.
- ركب الساقين (35) في الفتحات العلوية بإسفين الشق، وأحكم ربط ذراع الزنق (34) مرة أخرى.