# Inställning av parallellanslag

Parallellanslaget (9) positioneras till vänster (svart skala) eller höger (silverfärgad skala) om sågbladet. Markeringen i luppen (27) visar inställt avstånd för parallellanslaget till sågbladet på skalan (2).
Positionera parallellanslaget på önskad sida om sågbladet.

## Ställa in parallellanslaget
vid ej utdraget sågbord

- Lossa spänngreppet (39) på parallellanslaget (9). Skjut parallellanslaget tills markeringen i luppen (27) visar önskat avstånd till sågbladet.
  När sågbordet inte är utdraget gäller texten nedtill på den silvriga skalan (2).
- För att fixera, tryck spänngreppet (39) neråt igen.

## Ställa in parallellanslaget
vid utdraget sågbord (se bild D)

- Positionera parallellanslaget till höger om sågklingan.
  Förskjut parallellanslaget tills markeringen i luppen (27) visar 26 cm på den undre skalan.
  För att fixera, tryck spänngreppet (39) neråt igen.
- Dra spänngreppet (15) för sågbordsbreddningen helt uppåt.
- Dra ut sågbordsbreddningen (13) utåt tills avståndsindikatorn (55) visar önskat avstånd till sågbladet på den övre skalan.
- Tryck spänngreppet (15) neråt.
  Därmed har sågbordsbreddningen fixerats.