# Förvaring och transport

## Förvara komponenterna (se bilderna O1−O5)

För förvaring kan vissa komponenter stadigt fästas på elverktyget.

- Ta loss tilläggsparallellanslaget (41) från parallellanslaget (9).
- Sätt in de lösa komponenterna i förvaringsplatserna på stommen (se nedanstående tabell).

Figur | Komponenter | Förvaringsutrymme
--- | --- | ---
O1 | Skyddskåpa | häng upp i urtaget på fästet (33) och dra åt med spännspaken (37)
O2 | Monteringssats ”Tilläggsparallellanslag” (42) | kläm fast i fästena (69)
O2 | Utsugsadapter (32) | skjut in i fästklämmorna (70)
O3 | Ringnyckel (22) | fäst med muttern (71) i verktygsmagasinet
O3 | Påskjutare (23) | häng upp över fästmuttern (71) och fäst genom förskjutning
O4 | Parallellanslag (9) | vänd om och häng underifrån upp i styrskenorna och dra åt spärrspaken (39)
O5 | Insexnyckel (21) insexnyckel (20) | skjuts in i fästena (72)
O5 | Vinkelanslag (3) | skjut in i fästklämmorna (73)
O5 | Tilläggsparallellanslag (41) | Skjut in i fästklämmorna (30) (korta sidan uppåt, långa sidan bakåt)

## Bära elverktyget

Innan elverktyget transporteras ska följande åtgärder vidtas:

- Ställ elverktyget i transportläge.
- Ta bort alla tillbehörsdelar som inte kan monteras stadigt på elverktyget.
  För transport, använd om möjligt en sluten behållare för de sågklingor som inte är i bruk.
- Skjut sågbordsbreddningen (13) helt inåt och tryck ner spänngreppet (15) för att fixera det.
- Linda nätsladden runt kabelhållaren (29).
- Använd bärhandtagen (12) för att lyfta eller transportera elverktyget.

- Vid transport av elverktyget använd endast transportanordningarna och bär inte verktyget i skyddsutrustningen.