# Symboly

Nasledujúce symboly môžu byť pre používanie vášho elektrického náradia dôležité. Za‌pamätajte si tieto symboly a ich významy. Správna interpretácia týchto symbolov vám bude pomáhať lepšie a bezpečnejšie používať toto elektrické náradie.

Symboly a ich význam
| Počas chodu elektrického náradia nedávajte ruky do pracovného priestoru píly. Pri kontakte s pílovým kotúčom hrozí nebezpečenstvo poranenia.
| Používajte masku na ochranu proti prachu.
| Používajte chrániče sluchu. Pôsobenie hluku môže mať za následok stratu sluchu.
| Používajte ochranné okuliare.
‎3 601 M30 502‎ ‎3 601 M30 532‎ ‎3 601 M30 562‎ ‎3 601 M30 572‎ ‎3 601 M30 542‎ ‎3 601 M30 5B2 | Dodržiavajte rozmery pílového listu. Priemer otvoru musí pasovať na vreteno náradia bez vôle. Pokiaľ je nutné použiť redukcie, dbajte na to, aby rozmery redukcie zodpovedali hrúbke tela listu a priemeru otvoru pílového listu a priemeru vretena náradia. Ak je to možné, používajte redukcie, ktoré sú súčasťou dodávky pílového listu. Priemer pílového listu sa musí zhodovať s údajom na symbole.
| a Priemer pílového kotúča smie byť maximálne 254 mm. b Hrúbka štrbinového klina je 2,3 mm. c Smer ostria zubov (smer šípky na pílovom kotúči) sa musí zhodovať so smerom šípky na štrbinovom kline. d Pri výmene pílového kotúča dávajte pozor na to, aby šírka rezu nebola menšia ako 2,4 mm a hrúbka tela kotúča nebola väčšia ako 2,2 mm. Inak hrozí nebezpečenstvo, že sa štrbinový klin v obrobku zasekne.
| Hrúbka štrbinového klina je 2,3 mm. Maximálna možná výška obrobku je 79 mm.
| Ľavá strana: Znázorňuje smer otáčania kľuky na zapustenie (prepravná pozícia) a zdvihnutie (pracovná pozícia) pílového listu. Pravá strana: Zobrazuje polohu aretačnej páčky na zaaretovanie pílového listu a pri nastavovaní vertikálneho uhla zošikmenia (výkyvný pílový list).
| V prípade potreby namastite elektrické náradie na zobrazených miestach olejom.
| Elektrické náradie triedy ochrany II má zosilnenú alebo dvojitú izoláciu.
| Značkou CE výrobca potvrdzuje, že elektrické náradie spĺňa platné smernice EU.